### **Załącznik nr 1b**

### **do Zapytania ofertowego**

**Zapytanie ofertowe na:**

**„Zakup i dostawa fabrycznie nowych foteli biurowych oraz biurek z regulacją wysokości” w ramach projektu pn. „Eliminacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Operze Śląskiej”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2**

Zadanie 2 obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych, bezpiecznych, stabilnych, ergonomicznych sprzętów tj.: 53 sztuk biurek z regulacją wysokości oraz 11 paneli frontowych, zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez Zamawiającego. Muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowe, kompletne, sprawne, estetyczne, bez wad, rys i uszkodzeń oraz gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Parametry:

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

1. wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy,
2. ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,
3. ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, tj. w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoły konferencyjne zgodnie z: PN-EN 527-1:2011, PN-EN PN-EN 527-2:2017-02. Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać normę PN EN 14322:2017-06, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1. Badania powinny być potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję uprawnioną do wystawiania takich certyfikatów.

|  |  |
| --- | --- |
| Maksymalna wysokość | 850 – 1250 mm ± 5% |
| Minimalna wysokość | 650 – 720 mm ± 5% |
| Nośność | Min. 60 kg |
| Grubość powierzchni stołu | Min. 20 mm |
| Powierzchnia stołu | Prostokątny |
| Materiał powierzchni stołu | Laminat lub Fornir |
| Powierzchnia stołu | Matowa |
| Materiał podstawy | Stal |
| Podstawa | Regulowana |
| Waga | Max. 70 kg |
| Montaż | Do montażu |
| Gwarancja | 2 lata |
| Długość w mm | Typ 1a | Typ 1b | Typ 2 | Typ 3 |
| 1200 ± 10% | 1400 ± 10% | 1600 ± 10% |
| Szerokość w mm | Typ 1a | Typ 1b, Typ 2, Typ 3 |
| 600 ± 10% | Min. 700 max 820 |

Szczegółową ilość i kolorystykę biurek określa poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowa kolorystyka | Kolor Typ | Typ 1a | Typ 1b | Typ 2 | Typ 3 |
|  | Ciemnoszary (np. grafit, antracyt)  |  |  |  | 1 |
| https://www.swisskrono.pl/var/kronopol/storage/images/materialy-dla-meblarstwa/plyty-laminowane/kolekcja/kolekcja-one-world/drewnopodobne/d381-se-buk-0/464018-1-pol-PL/D381-SE-Buk-0_decor_big.jpg | Jasny brąz (np. buk/olcha/brzoza) | 5 | 4 | 16 | 20 |
| https://www.swisskrono.pl/var/kronopol/storage/images/materialy-dla-meblarstwa/plyty-laminowane/kolekcja/kolekcja-one-world/drewnopodobne/d9163-bs-orzech-ecco-0/465177-1-pol-PL/D9163-BS-Orzech-Ecco-0_decor_big.jpg | Ciemny brąz (np. orzech/palisander) |  | 3 | 3 |  |
| https://b.rgbimg.com/users/w/we/weirdvis/300/mVX4DXC.jpg | Średni brąz (wiśnia/czereśnia) |  |  | 1 |  |

Panele frontowe dla biurek:

1. W kolorze jasnego brązu, dostosowane do biurek:
2. Typu 1b: 1 szt.,
3. Typu 2: 2 szt.,
4. Typu 3: 4 szt.;
5. w kolorze ciemnego brązu, dostosowane do biurek:
6. Typu 1b: 1 szt.,
7. Typu 2: 1 szt.;
8. w kolorze średniego brązu, dostosowane do biurek:
9. Typu 2: 1 szt.;
10. w kolorze ciemnoszarym, dostosowane do biurek:
11. Typu 3: 1 szt.